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Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Борское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – ПЛАС) определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, ТСЖ, администраций Борского сельского поселения и Бокситогорского муниципального района, потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Борского сельского поселения.
Настоящий ПЛАС обязателен для исполнения всеми энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии, расположенными на территории Борского сельского поселения.
Понятия, используемые в настоящем ПЛАС:
· авария – технологические нарушения на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, приведшие к разрушению сооружений и (или) технических устройств, применяемых на теплоснабжающих, теплосетевых объектах, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного режима работы теплоснабжающего, теплосетевого объекта, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии, возникновению или угрозе возникновения аварийного режима работы системы теплоснабжения.
· инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.
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[bookmark: _Toc194049356][bookmark: _Toc494275797]Географическое положение и территориальная структура Борского сельского поселения
Борское сельское поселение расположено в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области.
Площадь поселения составляет 699,21 км².
Расположено в юго-западной части района, граничит с Тихвинским районом и Любытинским районом Новгородской области.
По территории поселения проходят автодороги:
41К-031 (Дыми — Бочево)
41К-034 (Пикалёво — Струги — Колбеки)
41К-281 (Колбеки — Дороховая)
41К-290 (Дороховая — Овинец)
41К-292 (Половное — Дорогощи)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 3 км.
Основным видом производственной деятельности на территории сельского поселения является заготовка и переработка древесины, сельское хозяйство представлено двумя предприятиями, а также фермерскими и личными подсобными хозяйствами, есть предпосылки для развития туризма и агрорекреации.
На территории Борского сельского поселения имеются месторождения торфа, известняков, песчано-гравийных материалов и глин. Наибольшая часть запасов торфа расположена вдоль западной границы сельского поселения, известняка - вдоль восточной Глины также чаще встречаются на востоке, особенно вдоль границы с Самойловским сельским поселением Месторождения песчано-гравийных материалов и песка небольшие, сильно рассредоточены. Наиболее перспективным из них является месторождение Угольный Бор, расположенное в центре территории. Песчано-гравийный материал добывается для местных нужд.
Общая площадь земель муниципального образования составляет 73007,5 га.
В состав сельского поселения входят 32 населённых пункта, приведённых в таблице 1.
Таблица 1 – Состав Борского сельского поселения
	№
	Населённый пункт
	Тип населённого пункта
	Население

	1
	Болото
	деревня
	21

	2
	Большой Остров
	деревня
	90

	3
	Бор
	деревня, административный центр
	1624

	4
	Бороватое
	деревня
	4

	5
	Бочево
	деревня
	8

	6
	Гостихино
	деревня
	0

	7
	Дмитрово
	деревня
	18

	8
	Дорогощи
	деревня
	9

	9
	Дороховая
	деревня
	17

	10
	Жилоток
	деревня
	23

	11
	Заполье
	деревня
	11

	12
	Золотово
	деревня
	18

	13
	Зубакино
	деревня
	8

	14
	Колбеки
	деревня
	93

	15
	Ларьян
	посёлок
	99

	16
	Максимова Гора
	деревня
	6

	17
	Межуречье
	деревня
	16

	18
	Мозолёво-1
	деревня
	239

	19
	Мозолёво-2
	деревня
	22

	20
	Мошня
	деревня
	8

	21
	Носово
	деревня
	13

	22
	Овинец
	деревня
	12

	23
	Паньково
	деревня
	8

	24
	Пареево
	деревня
	16

	25
	Половное
	деревня
	18

	26
	Пустая Глина
	деревня
	23

	27
	Рудная Горка
	деревня
	41

	28
	Савино
	деревня
	8

	29
	Селище
	деревня
	98

	30
	Селище
	деревня
	11

	31
	Сельхозтехника
	посёлок
	463

	32
	Славково
	деревня
	15



Численность населения в Борском сельском поселении по состоянию на 01.01.2024 г составляет 3 394 человека.
Карта границ Борского сельского поселения представлена на рисунке 1.
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[bookmark: Расположение_АСП]Рисунок 1. Карта границ Борского сельского поселения
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[bookmark: _Hlk22205830]Климат территории Борского сельского поселения можно охарактеризовать как умеренный, переходный от морского к континентальному. 
Зима на территории сельского поселения умеренно холодная, продолжительная (около 5 месяцев). Лето умеренно теплое (около 4 месяцев). Режим погоды неустойчив Поступление атлантических воздушных масс в зимнее время года вызывает потепления и оттепели. В летний период вторжения арктического воздуха вызывают похолодания.
Началом климатической весны можно назвать первые дни апреля, но вплоть до начала июня вероятны заморозки в ночное время, что должно учитываться при ведении сельскохозяйственной деятельности. Климатическая осень длится с сентября по октябрь. Солнечная и теплая погода в первой половине сентября к концу месяца сменяется пасмурной и дождливой, ночью появляются заморозки. 
Среднесуточная температура выше 10 оС поднимается во второй половине мая и остается таковой в течение 120 дней. В этот период активной вегетации общая сумма температур составляет около 1565 оС, что делает возможным выращивание некоторых сельскохозяйственных культур.
Увлажнение на территории сельского поселения избыточное с октября по апрель среднемесячная температура меньше 0 оС, а потому осадки в это время выпадают в твердом виде. Устойчивый снежный покров держится с конца ноября по конец апреля (около 160 дней). Относительная влажность изменяется от 66 % (май) до 89 % (ноябрь) и в среднем составляет 80 %.
Ветра на территории сельского поселения достигают наибольшей скорости в холодный период года, максимум приходится на ноябрь-декабрь (до 3,5 м/с) Кроме того, направление ветра в это время наиболее устойчиво - преобладают юго-восточные ветры, при этом повторяемость ветров юго-западной четверти (западные, юго-западные и южные) в сумме составляют около половины В теплый период наблюдается увеличение повторяемости ветров западного, северо-западного и северного направлений. В целом, в течение года преобладают юго-западные и западные направления ветров Скорость ветров в теплый период уменьшается и достигает минимума в августе (2,6 м/ с).
На территории Борского сельского поселения довольно частое явление - туманы. Туман наблюдается в среднем 54 дня в год Наибольшее их количество отмечается осенью и в первой половине зимы (3-5 дней в месяц), в остальное время туман в среднем наблюдается 1-2 дня в месяц. 
Кроме того, на территории сельского поселения при прохождении циклонов с запада и юго-запада возникают метели. В среднем за зиму наблюдается 21 дней с метелью, а наибольшее их количество приходится на февраль-март.

[bookmark: _Toc194049358]Теплоснабжающие организации
[bookmark: _Hlk527370374]Система теплоснабжения включает в себя источники теплоснабжения, наружные трубопроводы горячей воды для транспортировки теплоносителя потребителям до их вводов и точек разграничения по балансовой принадлежности.
Теплоснабжение на территории Борского сельского поселения осуществляется, как от централизованных источников тепловой энергии, так и от автономных источников. Индивидуальные источники тепловой энергии используются в районах усадебной застройки.
Существующая система теплоснабжения Борского сельского поселения включает в себя:
1. Теплоснабжение деревни Бор, посёлке Сельхозтехника;
2. Теплоснабжение посёлка Ларьян;
3. Теплоснабжение деревни Мозолёво-1.
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Борского сельского поселения представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Реестр систем теплоснабжения на территории Борского сельского поселения
	№ системы тепло-снабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Утвержденная ЕТО

	1
	БМК д. Бор (д. Бор и п. Сельхозтехника)
	ООО «Петербургтеплоэнерго»
	Оборудование котельных, сети теплоснабжения
	ООО «Петербургтеплоэнерго»

	2
	Котельная д. Мозолёво-1
	Филиал АО «Нева Энергия» г. Бокситогорск
	Оборудование котельных, сети теплоснабжения
	Филиал АО «Нева Энергия» г. Бокситогорск

	3
	Котельная п. Ларьян
	Филиал АО «Нева Энергия» г. Бокситогорск
	Оборудование котельных, сети теплоснабжения
	Филиал АО «Нева Энергия» г. Бокситогорск



Собственником и эксплуатирующей организацией газовой БМК в д. Бор является ООО «Петербургтеплоэнерго». Установленная тепловая мощность БМК д. Бор составляет 11,68 МВт (10,04 Гкал/ч).
Протяжённость тепловых сетей в д. Бор и п. Сельхозтехника составляет 6 411 м в двухтрубном исчислении, из них 370 м являются собственностью ООО «Петербургтеплоэнерго», 6 041 м – собственность администрации Борского сельского поселения.
Собственником угольных котельных д. Мозолёво-1 и п. Ларьян является администрация Борского сельского поселения, эксплуатирующей организацией – АО «Нева Энергия». Установленная тепловая мощность угольных котельных:
- в д. Мозолёво-1 – 2,91 МВт (2,5 Гкал/ч);
- в п. Ларьян – 1,0 МВт (0,86 Гкал/ч).
Собственником сетей теплоснабжения в д. Мозолёво-1 и п. Ларьян является администрация Борского сельского поселения, эксплуатирующей организацией – АО «Нева Энергия». Протяжённость сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении составляет:
- в д. Мозолёво-1 – 1 423 м;
- в п. Ларьян – 144 м.
Теплоснабжение предприятий, действующих на территории поселения, в основном осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения.
Количество постоянно проживающего населения в д. Бор составляет 1 624 человека, из них охваченных услугой централизованного теплоснабжения – 1 624 человека.
Количество постоянно проживающего населения в п. Сельхозтехника составляет 463 человека, из них охваченных услугой централизованного теплоснабжения – 463 человека.
Количество постоянно проживающего населения в д. Мозолёво-1 составляет 263 человека, из них охваченных услугой централизованного теплоснабжения – 263 человека.
Передача тепловой энергии на нужды отопления от котельной осуществляется по тепловым сетям с температурным графиком отопления 75/55 оС (п. Ларьян и д. Мозолево), 95/70 оС со срезкой 75/54 оС (д. Бор) и 95/70 оС со срезкой 75/54 оС (п. Сельхозтехника). Система отопления открытая. Прокладка тепловых сетей 2-трубная, надземная и подземная
Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от единственного источника, схема тепловых сетей радиально-тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей полностью отсутствует.
Тепловые сети выполнены двухтрубными, симметричными. Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по открытой схеме теплоснабжения. Магистральные тепловые сети от центральной котельной имеют радиально-тупиковую направленность. Трубопроводы тепловых сетей выполнены из стали. В качестве тепловой изоляции применяются маты из минеральной ваты.
Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода. На котельной организована водоподготовка. Оборудование ХВП применяется для подготовки подпиточной воды.
Существующая схема тепловых сетей поселка позволяет осуществлять достаточно равномерное распределение теплоносителя по всем основным потребителям с учетом подключенных нагрузок.
Тепловые сети обеспечивают потребителя только теплом.
Зоны действия единых теплоснабжающих организаций (далее по тексту – ЕТО) на территории Борского сельского поселения представлены на рисунках 2 - 4.
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Рисунок 2. Зона действия централизованного теплоснабжения в д. Бор
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Рисунок 3. Зона действия централизованного теплоснабжения в п. Сельхозтехника
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Рисунок 4. Зона действия централизованного теплоснабжения в д. Мозолёво-1
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Рисунок 5. Зона действия централизованного теплоснабжения в п. Ларьян

[bookmark: _Toc194049359]Источники тепловой энергии на территории Борского сельского поселения
[bookmark: _Toc168393337]В Котельных установлено следующее оборудование:
• БМК д. Бор:
-	Водогрейный котел GKS Dyna therm 4000 (2 шт.);
-	Водогрейный котел GKS Dyna therm 2500 (1 шт.);
-	Насос циркуляционный котлового контура №№ 1, 2 DFG 100-200/4/5,5 (2 шт.);
-	Насос циркуляционный котлового контура №3 DFG 100-200А/4/4 (1 шт.);
-	Насос подпитки в контуре тепловой сети №№ 1, 2, 3 DAB NKV 20/3 (3 шт.);
-	Сетевой насос DFW100-200/2/22 (4 шт.);
-	Сетевой насос DFG 65-250(1)8/2/15 (3 шт.).
Котельная, д. Мозолево-1:
- Водогрейный котел КВм-1,45 МВт (2 шт.);
- Сетевой насос КМ 100/65-200 (1 шт.);
- Сетевой насос TP 80-400/2 (1 шт.),
- Дутьевой вентилятор ВД-3 (2 шт.);
- Дымосос ДН-8 (2 шт.);
- Установка пропорционального дозирования с реагентом Эктостэйл 450 (1 шт.)
Котельная, п. Ларьян:
- Водогрейный котел КBp-0,5 МВт (1 шт.);
- Водогрейный котел ИЖ-КВ-0,5 МВт (1 шт.);
- Сетевой насос WILO IPL 40/160-4/2 (2 шт.).
В таблице 3 приведены основные данные по существующим источникам теплоснабжения.
Таблица 3. Основные данные по существующим источникам теплоснабжения
	Наименование Объекта и его расположение
	Вид основного топлива
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	д. Бор
	природный газ / дизельное топливо
	10,04
	8,36

	д. Мозолево-1
	каменный уголь
	2,5
	12

	п. Ларьян
	каменный уголь
	0,86
	0,311



[bookmark: _Toc67071049][bookmark: _Toc67071412][bookmark: _Toc168393354]Типы секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т.п.
Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:
- на выходе из источников тепловой энергии;
- на трубопроводах водяных тепловых сетей (секционирующие задвижки);
- в узлах на трубопроводах ответвлений;
- в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей.
Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом, шаровые клапаны и дисковые затворы.
В последние годы при капитальном ремонте и прокладке новых участков тепловых сетей предпочтение отдается установке дисковым затворам.
Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка секционирующих отключающих устройств. Такие устройства предусмотрены на магистралях. Количество секционирующих устройств для линейных частей магистрали определены требованиями нормативно-технической документации.
Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время опорожнения и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепловой сети. При возникновении аварии или инцидента величина отключенной тепловой нагрузки также зависит от количества и места установки секционирующих задвижек.

[bookmark: _Toc194049360]Топливоснабжение источников тепловой энергии
В котельных Борского сельского поселения для выработки тепловой энергии используются:
- БМК д. Бор: основное топливо - природный газ, одорированный, для коммунально-бытовых нужд, резервное – дизельное топливо. Низшая теплота сгорания природного газа – 8 092 ккал/кг. Низшая теплота сгорания дизельного топлива – 10000 ккал/кг. Поставщиком трубопроводного природного газа является ООО «Газпромежрегионгаз СПб» от ГРС п. Сельхозтехника.
- угольная котельная д. Мозолёво-1: основное топливо – уголь каменный. Резервное топливо отсутствует. Средняя теплота сгорания угля – 6100-7700 ккал/кг, доставка – автомобильным транспортом.
- угольная котельная п. Ларьян: основное топливо – уголь каменный. Резервное топливо отсутствует. Средняя теплота сгорания угля – 6100-7700 ккал/кг, доставка – автомобильным транспортом.

[bookmark: _Toc194049361]Водоснабжение источников тепловой энергии
На территории Борского сельского поселения для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопроводной сети. Гарантирующей организацией в сфере водоснабжения является ГУП «Леноблводоканал».

[bookmark: _Toc194049362]Электроснабжение источников тепловой энергии
Электроснабжение источников тепловой энергии осуществляется от электросетевого хозяйства ПАО «Россети Ленэнерго»:
- БМК-11,68 МВт, д. Бор, д.50 - ПС 35/10кВ № 13 "Маркули";
- Котельная, д. Ларьян, ул. Торфяников, д. 11е, кадастровый номер: 47:18:0000000:511 - ПС 35кВ Маркули (ПС 13);
- Котельная, д. Мозолево-1, д. 44 - ПС 110кВ Мозолево (ПС 389).
Точками присоединения являются:
- БМК-11,68 МВт, д. Бор, д.50 - ПАО "Россети Ленэнерго", категория надежности - 3, описание точки присоединения: на контактных присоединениях отходящих КЛ-0,4кВ (на объект связи цифрового телерадиовещания), к автоматическому выключателю в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ № 13-07-01 "Бор-котельная", линия № 1;
- Котельная, д. Ларьян, ул. Торфяников, д. 11е, кадастровый номер: 47:18:0000000:511 - ПАО "Россети Ленэнерго", категория надежности - 3, точка присоединения: на отходящих контактах зажимах прибора учета в сторону ЭПУ заявителя, установленного на опоре № Л-4 от ТП-10/0,4 кВ № 13-02-01;
- Котельная, д. Мозолево-1, д. 44 - ПАО "Россети Ленэнерго", категория надежности - 2, точка присоединения: 1). На зажимах присоединения к проводам линии электропередачи - ответвления к вводу на котельную на опоре № 2 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-10/0,4 кВ № 389-07-09; 2) На зажимах присоединения к проводам линии электропередачи - ответвления к вводу на котельную на опоре № 6 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-10/0,4 кВ № 389-05-02.
На случай аварийного отключения электрической энергии для электроснабжения оборудования БМК-11,68 МВт, д. Бор, д. 50 имеется стационарный резервный источник снабжения электрической энергией (РИСЭ) – дизель-генераторная установка Cline, CC 250, 200 кВт Supermaly, 6126 ZLD1, максимальной активной электрической мощностью 200 кВт.
Для резервного электроснабжения оборудования Котельной д. Ларьян, ул. Торфяников, д. 11е, кадастровый номер: 47:18:0000000:511 имеется передвижной РИСЭ передвижной, АД-20-Т-400 на шасси MOTOR, ручной пуск, максимальной активной электрической мощностью 20,0 кВт.
На случай аварийного отключения электрической энергии для электроснабжения оборудования Котельной д. Мозолево-1, д. 44 имеется стационарный РИСЭ – дизель-генераторная установка, ДГУ АД-120С-Т400-1Р максимальной активной электрической мощностью 120 кВт.
Сведения о системе электроснабжения источников тепловой энергии на территории Борского сельского поселения приведены в таблице 10.
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Таблица 4. Сведения о системе электроснабжения источников тепловой энергии на территории Борского сельского поселения
	№
	Муниципальное образование
	Наименование населенного пункта (расположить по районам в алфавитном порядке)
	Наименование котельной (№, адрес расположения котельной)
	Установ ленная мощность 
	Основное топливо
	Резервное топливо
	Вид собствен-ности
	Собственник
	Эксплуатирующая организация 
	Установ ленная КНЭ (в соответ ствии с Актом ТП) 
	ТСО, к.н.э., описание точки присоединения
	К.н. в соответствии с АТП
	ПС и ф. в соответствии с АТП
	Прис-ая мощность (в соответствии с АТП), кВт
	Мощность номинальная (кВт) - информация от РСО
	Передвижной или стационарный РИСЭ  - информация от РСО
	Год приобретения  - информация от РСО
	Место дислокации РИСЭ (фактическое с указанием координат) - информация от РСО
	Мощность (кВт) - информация Комитета, ДГУ за счет бюджета
	Передвижной или стационарный РИСЭ

	
	
	
	
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Борское сельское поселение
	деревня
	Бор
	БМК-11,68 МВт, д. Бор, д.50
	10,04
	газ
	дизельное
	частная
	ООО "Петербург-теплоэнерго"
	ООО "Петербург теплоэнерго"
	 
	ПАО "Россети Ленэнерго", категория надежности - 3, описание точки присоединения: на контактных присоединениях отходящих КЛ-0,4кВ (на объект связи цифрового телерадиовещания), к автоматическому выключателю в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 13-07-01 "Бор-котельная", линия № 1
	3
	ПС 35/10кВ № 13 "Маркули"
	174,55
	200,00
	стационарный, Cline, CC250,200 кВт Supermaly, 6126 ZLD1
	-
	Ленинградская область, Бокситогорский район, д. Бор, д. 50а 
	 
	 

	2
	Борское сельское поселение
	деревня
	Ларьян
	Котельная, д. Ларьян, ул. Торфяников, д. 11е, кадастровый номер: 47:18:0000000:511
	0,86
	уголь
	уголь
	Муници пальная
	АМО Борское СП
	Филиал АО "Нева Энергия" Бокситогорский 
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	20
	передвижной

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Филиал АО "Нева Энергия" Бокситогорский 
	3
	ПАО "Россети Ленэнерго", категория надежности - 3, точка присоединения: на отходящих контактах зажимах прибора учета в сторону ЭПУ заявителя, установленного на опоре № Л-4 от ТП-10/0,4кВ № 13-02-01
	3
	ПС 35кВ Маркули (ПС 13)
	15,00
	 
	 
	 
	Адрес поставки по контракту: Котельная, д. Ларьян, ул.Торфяников, д. 11е
	20
	передвижной, АД-20-Т-400 на шассии MOTOR, ручной пуск

	3
	Борское сельское поселение
	деревня
	Мозолево
	Котельная, д. Мозолево-1, д. 44
	5,08
	уголь
	уголь
	Муници пальная
	АМО Борское СП
	Филиал АО "Нева Энергия" Бокситогорский 
	2
	ПАО "Россети Ленэнерго", категория надежности - 2, точка присоединения: 1). На зажимах присоединения к проводам линии электропередачи - ответвления к вводу на котельную на опоре № 2 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4 кВ № 389-07-09; 2)На зажимах присоединения к проводам линии электропередачи - ответвления к вводу на котельную на опоре № 6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4 кВ № 389-05-02
	2
	ПС 110кВ Мозолево (ПС 389)
	72,00
	 
	 
	 
	 
	120
	стационарный, ДГУ АД-120С-Т400-1Р




[bookmark: _Toc194049363]Риски возникновения аварий, масштабы и последствия
Источниками повышенной опасности на территории Борского сельского поселения являются оборудование и сети котельных, аварии и инциденты, на которых могут повлечь серьёзные последствия и нанести огромный ущерб.
В процессе работы котельных возникает вероятность возникновения аварийных ситуаций не только на сетях и оборудовании, относящихся к источнику теплоснабжения, но и на сетях и оборудовании топливо-, электро- и водоснабжения ресурсоснабжающих организаций. В таблице 5 представлены риски возникновения аварий.

Таблица 5. Риски возникновения аварий
	Вид аварии
	Причина
Возникновения
аварии
	Масштаб аварии и
последствия
	Уровень
реагирования
	Действия персонала

	Остановка котельной
	Прекращение подачи
электроэнергии
	Прекращение циркуляции
Воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	объектовый
	Сообщить об отсутствии
Эл.энергии дежурному диспетчеру эл.сетевой
Т. 8(813)6643312
Перейти на резервный или автономный источник эл.снабжения

	Остановка 
котельной
	Прекращение
подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение
Температуры в зданиях
	муниципальный
	- При прекращении подачи топлива в зоне ответственности ООО «Петербургтеплоэнерго» согласно договора «АДО» с АО «Газпром газраспределение» диспетчер ООО «Петербургтеплоэнерго т.8(81367)48805 сообщает диспетчеру АО «Газпром газораспределение»
Т.8(81366)218-55 о прекращении подачи топлива и дает заявку на закрытие задвижки в зоне разграничения балансовой принадлежности,
ставит в известность ЕДДС и главу администрации поселения;
- организовать перевод на резервное топливо
- организовать ремонтные работы согласно договора «АДО»
- при длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания системы силами ООО «Петербургтеплоэнерго» и МУП «ЖКХ Борское».
Время устранения аварии -   2 часа.
- при прекращении подачи топлива в результате разрыва сетей на газопроводе 
высокого давления диспетчер газоснабжающей организации сообщает о прекращении подачи топлива диспетчеру АО «Газпром газораспределение» и организовывает перекрытие подачи топлива на границе технологического присоединения.
- Организовываются ремонтные работы согласно ведомственным регламентам АО « Газпром газораспределение»

	Остановка
котельной
	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии или значительное падание давления подачи холодной воды
	Остановка котельной
	объектовый
	Сообщить об отсутствии подачи холодной воды или падения давление в подающей магистрали дежурному диспетчеру ГУП «Ленобводоканал». Организовать работы по ремонту силами ГУП «Леноблводоканал». При длительном отсутствии подачи холодной воды (определяется по мере расхода из бака водонапорной башни дер. Мозолево-1 и резервуара в дер. Бор) организовать работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающих организаций и МУП «ЖКХ Борское». 
Время устранения – 24 часа.

	Остановка
котельной
	Выход из строя котла
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение
Температуры в зданиях
	объектовый
	Выполнить переключение на резервный котел. 
При невозможности переключения организовать
Работы по ремонту силами
персонала теплоснобжающих организаций
при длительном отсутствии работы котла организовать
работы по предотвращению
размораживания силами теплоснабжающих организаций и МУП «ЖКХ Борское»
Время устранения -24 часа

	Прорыв тепловых
Сетей

	Предельный износ сетей,
Гидродинамические 
Удары
Гидродинамические 
удары
	Прекращение подачи
Горячей воды в систему
Отопления всех потребителей, понижение
температуры в зданиях
и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	объектовый
	Организовать ремонтные работы силами теплосетевых организаций.

Время устранения аварии
8часов

	Ограничение работы котельной
	Выход из строя
Сетевого насоса
	Прекращение циркуляции
системы теплоснабжения
потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание
тепловых сетей и отопительных батарей
	объектовый
	Выполнить переключение на резервный насос при
невозможности переключения на резервный насос организовать работы по ремонту силами персонала теплоснабжающих организаций
Время устранения-4 часа



К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:
· кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;
· полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;
· причинение вреда третьим лицам;
· разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).
Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:
· перебои в топливоснабжении;
· перебои в электроснабжении;
· перебои в водоснабжении;
· износ оборудования;
· неблагоприятные погодно-климатические явления;
· человеческий фактор.


[bookmark: _Toc194049364]Схема теплоснабжения объектов первой категории
[bookmark: _Toc194049365]Перечень потребителей 1 категории
К потребителям первой категории относятся потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепла и снижения температуры воздуха в помещениях ниже, предусмотренных ГОСТ 30494. К данным потребителям относятся: больницы; родильные дома; дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей; картинные галереи и специальные производства. При соответствующем обосновании к первой категории могут быть отнесены и другие потребители. Из приведенного перечня следует, что к объектам первой категории относятся здания, из которых сложно произвести эвакуацию людей, а также здания, требующие поддержания точных тепловлажностных параметров помещения.
При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться: подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории.
На территории Борского сельского поселения имеются объекты, относящиеся к первой категории потребителей: межрайонная больница, детский сад, школа-интернат, дом культуры.
В данных объектах не допускается снижение температуры ниже +20 °С. Отключение тепловой энергии – не допускается.

[bookmark: _Toc494275804][bookmark: _Toc194049366]Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений
Повышение уровня централизации теплоснабжения сопровождается двумя опасными рисками – риском серьезного аварийного нарушения процесса теплоснабжения и риском затяжного (сверх допустимого) времени обнаружения и устранения аварий и неисправностей.
Опыт эксплуатации систем теплоснабжения показал, что ежегодно на 100 км двухтрубных тепловых сетей приходится от 20 до 40 сквозных повреждений труб, из них 90 % случаются на подающих трубопроводах. Среднее время восстановления поврежденного участка теплосети при этом (в зависимости от диаметра и конструкции его) составляет от 5 до 50 ч и более, а полное восстановление повреждения может потребовать несколько суток.
Согласно приказу Министерства Энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», при аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):
· подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;
· подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 6;
· согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;
· согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;
· среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).
[bookmark: _Toc526005273]
Таблица 6. Требуемая подача тепловой энергии при авариях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение подачи тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий, %, до 
	78
	84
	87
	89
	91



Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи теплоты приведён в таблице 7, по нему определены коэффициенты аккумуляции зданий.

[bookmark: _Toc526005274][bookmark: _Ref406437102]Таблица 7. Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного воздуха
	Коэффициент аккумуляции, ч
	Темп падения температуры, °С/ч, при температуре наружного воздуха, °С

	
	±0
	-10
	-20
	-30

	1
	2
	3
	4
	5

	20
	0,8
	1,4
	1,8
	2,4

	40
	0,5
	0,8
	1,1
	1,5

	60
	0,4
	0,6
	0,8
	1,0



[bookmark: _Ref406437081]Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции теплоты для жилых и промышленных зданий массового строительства, принятые в расчете, установлены МДС 41-6.2000 и приведены в таблице 8.

[bookmark: _Toc526005275]Таблица 8. Коэффициенты аккумуляции для зданий типового строительства
	Характеристика зданий
	Помещения
	Коэффициент
аккумуляции, ч

	1. Крупнопанельный дом серии 1-605А с трехслойными наружными стенами, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями (толщина стены 21 см, из них толщина утеплителя 12 см)
	Угловые:
	 

	
	верхнего этажа
	42

	
	среднего и первого этажей
	46

	
	средние
	77

	2. Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 (конструкции инж. Лагутенко) с наружными стенами толщиной 16 см, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями
	Угловые:
	 

	
	верхнего этажа
	32

	
	среднего этажа
	40

	
	средние
	51

	3. Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см, толщина слоя утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, между ребрами 7 см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами 30-40 мм
	Угловые верхнего этажа
	40

	4. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25
	Угловые
	65-60

	
	Средние
	100-65

	5. Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича, коэффициент остекления 0,15-0,3)
	
	25-14



На основании приведенных данных осуществлен расчет времени, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т. е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача теплоты.
С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определено время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу: 
	
,
	(4.1)


где:
	

	-
	
внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время в часах, после наступления исходного события, 0С;

	

	-
	время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

	

	-
	температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С;

	

	-
	
температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени , 0С;

	

	-
	подача теплоты в помещение, Дж/ч;

	

	-
	удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С);

	

	-
	коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.




Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12 ⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при  имеет следующий вид:
	
,
	(4.2)

	
где 
	-
	внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий);



Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, представлен в следующей таблице при коэффициенте аккумуляции жилого здания  часов.
Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятия мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.
Результаты расчета времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятия мер по предотвращению развития по каждому потребителю тепловой энергии, представлены в базе электронной модели системы теплоснабжения на территории Борского сельского поселения, разработанной в ПРК ZuluThermo 2021, являющейся неотъемлемой частью настоящего Плана.
На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определена вероятность отказа теплоснабжения потребителей.
Расчет выполнен для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:
· по уравнению 4.2 определено время ликвидации повреждения на i-том участке;
· по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 4.1 вычислено допустимое время проведения ремонта;
· определена относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;
· определены относительные доли (уравнение 4.3) и поток отказов (уравнение 4.4.) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 ºС.
	

	(4.3)

	
,
	(4.4)


· определена вероятность безотказной работы участков тепловой сети относительно абонентов
	

	(4.5)


Результаты расчета вышеперечисленных показателей по каждому участку тепловой сети, представлены в базе электронной модели системы теплоснабжения на территории Борского сельского поселения, разработанной в ПРК ZuluThermo 2021, являющейся неотъемлемой частью настоящего Плана.
Согласно требованиям, указанным в п. 6.10 СП 124.13330.2012, аварийно-восстановительные службы (ABC), численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки, указанные в таблице 9.

[bookmark: _Toc526005276]Таблица 9. Максимальное допустимое время восстановления теплоснабжения
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч

	300
	15

	400
	18

	500
	22

	600
	26

	700
	29

	800 – 1000
	40

	1200 – 1400
	До 54



На рисунках 6-7 представлены номограммы для определения периодов остывания здания и проведения ремонтно-восстановительных работ соответственно в зависимости от температуры наружного воздуха и от диаметра и протяженности теплопроводов. 
Номограмма на рисунке 4 построена для угловых жилых помещений кирпичных и панельных зданий со снижением температуры внутреннего воздуха помещений с +20 до +12 ºС, а номограмма на рисунке 5 – для подъездов и лестничных клеток жилых зданий со снижением температуры с +15 до +3 ºС. Последняя номограмма используется для определения условий недопущения замерзания систем отопления зданий.
[image: ]
[bookmark: _Toc526005476]Рисунок 6. Номограмма для определения периодов остывания угловых жилых помещений кирпичных и панельных зданий со снижением температуры внутреннего воздуха помещений с +20 до +12 ºС

[image: ]
[bookmark: _Toc526005477]Рисунок 7. Номограмма для определения периодов остывания для подъездов и лестничных клеток жилых зданий со снижением температуры с +15 до +3 ºС

В таблице 10 приведены временные ограничения для устранения аварийных ситуаций на объектах электроснабжения и газоснабжения.

Таблица 10 - Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах электроснабжения и газоснабжения
	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение, час. мин.

	1
	Отключение электроснабжения
	2 часа*

	2
	Отключение газоснабжения
	2 часа


*в котельных второй категории, согласно п. 4.8 СП 89.13330.2016, для питания электроприемников 0,4 кВ котлов допускается применение трансформаторных подстанций с одним трансформатором при наличии централизованного резерва и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более суток.

Согласно требованиям, указанным в п. 11.4 СП 31.13330.2021, расчетное время ликвидации аварии на трубопроводах систем водоснабжения I категории следует принимать по таблице 11. Для систем водоснабжения II и III категорий указанное в таблице время следует увеличивать в 1,25 и 1,5 раза соответственно.

Таблица 11 – Расчетное время ликвидации аварий на трубопроводах различного диаметра и заложения
	Диаметр труб, мм
	Расчетное время ликвидации аварий на трубопроводах, ч,
при глубине заложения труб, м

	
	до 2
	более 2

	До 400
	8
	12

	Св. 400
	12
	18

	Св. 1000
	18
	24

	П р и м е ч а н и я
1 В зависимости от материала и диаметра труб, особенностей трассы водоводов, условий прокладки
труб, наличия дорог, транспортных средств и средств ликвидации аварий указанное время может быть
изменено, но должно приниматься не менее 6 ч.
2 Допускается увеличивать время ликвидации аварии при условии, что длительность перерывов
подачи воды и снижения ее подачи не будет превосходить пределов, указанных в 7.4.
3 При необходимости дезинфекции трубопроводов после ликвидации аварии указанное в настоящей
таблице время следует увеличивать на 12 ч.
4 Время ликвидации аварии, указанное в настоящей таблице: включает и время локализации аварии,
т. е. отключение аварийного участка от остальной сети. Для систем I, II, III категорий это время не должно
превышать 1 ч, 1,25 ч и 1,5 ч соответственно после обнаружения аварии




[bookmark: _Toc194049367]Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновении
В соответствии с п. 8.3.1 Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" не публикуется.


[bookmark: _Hlk105676932]

[bookmark: _Toc194049368]Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций
Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения на территории Бокситогорского городского поселения осуществляется с использованием электронной модели схемы теплоснабжения, разработанной в ПРК ZuluThermo 2021.
Коммутационные задачи выполняются путем симуляции отключения запорных устройств на «аварийных» участках. В результате выполнения коммутационных задач:
· выводится перечень запорных устройств;
· формируется список объектов, попавших под отключения, с последующей возможностью их печати, экспорта в таблицу Microsoft Excel;
· на карте в виде тематической раскраски отображаются отключенные объекты сети и здания;
· определяются итоговые значения: объемы теплоносителя в отключенных тепловых сетях, суммарная отключенная нагрузка и т. д.

[bookmark: _Toc194049369] Запуск расчета
1. Выполните команду главного меню Задачи|Коммутационные задачи или нажмите кнопку [image: https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/images/common/buttons/btn_comtask.png]на панели инструментов. Появится диалоговое окно Коммутационные задачи.
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[bookmark: _Toc526005572]Рисунок 12. Диалог «Коммутационные задачи»

2. Нажмите кнопку «Слой...» и в появившемся диалоговом окне с помощью левой кнопки мыши выберите слой тепловой сети.
[image: ]
Рисунок 13. Диалог выбора слоя

3. Нажмите кнопку ОК. Далее можно провести анализ переключений или поиск в слое-подложке.

[bookmark: _Toc194049370] Анализ переключений
При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя: 
· вывод информации по отключенным объектам сети;
· расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;
· отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;
· вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.

Для запуска Анализа переключений:
1. Запустите Коммутационные задачи;
2. Выберите вкладку Анализ переключений;
3. Нажмите кнопку Настройки для вызова диалога настроек;
4. В режиме Выделить [image: https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/images/common/buttons/btn_toolselect.png]выберите на карте запорное устройство (участок), для которого будет производиться отключение (слой при этом должен быть активным, либо удерживайте при выделении объекта клавиши Ctrl+Shift);
5. Нажмите кнопку [image: https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/images/common/buttons/btn_edittooladd.png]панели. Выбранный объект добавится в список переключаемых объектов сети в диалоговом окне.
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[bookmark: _Toc526005574]Рисунок 14. Список переключаемых объектов

После выбора на карте автоматически отобразится в виде раскраски расчетная зона отключенных участков сети.
[image: ]
[bookmark: _Toc526005575]Рисунок 15. Отображение отключений на карте

Для удаления объекта из списка выделить его в списке и нажать кнопку [image: https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/images/common/buttons/btn_edittooldelete.png]. При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект;
6. Выберите в поле Действие необходимый вид переключения. Этот пункт выполнять при необходимости.
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[bookmark: _Toc526005576]Рисунок 16. Работа в окне Коммутационные задачи

Виды переключений:
· Включить- Режим объекта устанавливается на «Включен»;
· Выключить- Режим объекта устанавливается на «Выключен»;
· Изолировать от источника- Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;
· Отключить от источника- Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

Нажмите кнопку Выполнить. В результате выполнения задачи появится браузер Просмотр результата, содержащий табличные данные результатов расчета. Вкладки браузера содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения результатов расчета.
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[bookmark: _Toc526005577]Рисунок 17. Окно результатов расчета

При необходимости можно удалить раскраску с карты с помощью кнопки [image: https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/images/common/buttons/btn_editdelete2.png].

[bookmark: _Toc194049371] Навигация
Вкладка потребитель содержит таблицы попавших под отключения объектов. При выделении записи в таблице, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в видимую область карты, то вид устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.
[image: D:\Users\a.pichugina\Desktop\Федоровский ГП\Снимок (1).PNG]
[bookmark: _Toc526005578]Рисунок 18. Поиск выключенного объекта на карте

[bookmark: _Toc194049372] Печать отчета
Для создания отчета по табличным данным результатов расчета: 
1. Перейдите на нужную вкладку. (Потребитель, Итоговые значения и т.д.);
2. Нажмите кнопку [image: https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/images/common/buttons/btn_dataprint.png]. Появится диалог создания отчета.
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[bookmark: _Toc526005579]Рисунок 19. Диалог создания отчета

Для предварительного просмотра отчета нажмите кнопку Просмотр. Для печати отчета нажмите кнопку Печать.

[bookmark: _Toc194049373]Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)
[bookmark: _Toc494275851]Расшифровка аббревиатур, приведённых в разделах по ликвидации чрезвычайных ситуаций:
АДС – аварийно-диспетчерские службы;
АСДНР –аварийно-спасательные и другие неотложные работы;
ГО – гражданская оборона;
ДДС – дежурно-диспетчерские службы;
ЕДДС – Единая дежурная диспетчерская служба;
КЧС и ОПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
ОДС – объединённая диспетчерская служба;
ТП РСЧС – территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
ЧС – чрезвычайная ситуация.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Борского сельского поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
· на межмуниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба (далее – ЕДДС) по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС, АДС организаций, расположенных на территории муниципального образования, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях ЧС.
· на муниципальном уровне – ответственный специалист Администрации Бокситогорского муниципального района;
· на объектовом уровне – ДДС организаций (объектов).

ЕДДС Бокситогорского муниципального района в пределах своих полномочий взаимодействует со всеми ДДС экстренных оперативных служб и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Бокситогорского муниципального района независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о ЧС природного и техногенного характера, а также происшествиях и АС и совместных действий при угрозе возникновения или возникновении ЧС, происшествий и АС.
Номера телефонных линий экстренной помощи приведены в таблице 24.

[bookmark: _Toc526005466]Таблица 24. Номера телефонных линий экстренной помощи
	Наименование службы
	№ телефона

	Пожарные
	101

	Полиция
	102

	Скорая медицинская помощь
	103

	Единый номер для вызова экстренных служб
	112

	Администрация Борского сельского поселения
	8(81366)29 629

	ЕДДС Бокситогорского муниципального района
	+7 (81366) 2-12-69

	Диспетчерская служба АО «Нева Энергия»
	24-555 (через ЕДДС); 8(81366)24 555

	Диспетчерская служба ООО «Петербургтеплоэнерго»
	(812) 233-00-08, 8 (81367) 48805

	ДДС ПАО «Россети Ленэнерго»
	8(81366)43 312

	ЕДС ПУ Бокситогорского р-на ГУП «Леноблводоканал»
	+7(812)667-85-77 (доб. 111)

	Начальник ПУ Бокситогорского р-на ГУП «Леноблводоканал»
	+7(812)667-85-77 (доб. 777)

	АО «Газпром газораспределение ЛО г. Тихвин»
	218-55 (через ЕДДС); 8(81366)218-55

	МУП «ЖКХ Борское»
	+7 (81366) 2-96-29, 2-85-84; 8(931)593 21 49



ЕДДС Бокситогорского муниципального района выполняет следующие основные задачи:
· прием вызовов (сообщений) о ЧС, происшествиях и АС;
· оповещение и информирование руководства ГО, органов управления, сил и средств на территории Бокситогорского муниципального района, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС, происшествий и АС, сил и средств ГО на территории Бокситогорского муниципального района, населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций о ЧС, происшествиях и АС, предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС, происшествия и АС, через местную систему оповещения, оповещение населения по сигналам ГО;
· организация взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного реагирования на ЧС, происшествия и АС с администрацией, органами местного самоуправления и ДДС экстренных оперативных служб Бокситогорского муниципального района;
· информирование экстренных оперативных служб и организаций, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия), об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;
· регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от населения, обобщение информации о произошедших ЧС, происшествиях и АС, ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившим вызовам;
· оповещение и информирование единых дежурно-диспетчерских служб близлежащих муниципальных образований в соответствии с ситуацией по планам взаимодействия при ликвидации ЧС на других объектах и территориях;
· оперативное управление силами и средствами РСЧС, расположенными на территории Бокситогорского муниципального района, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС, происшествий и АС, принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах, установленных вышестоящими органами, полномочий);
· мониторинг перевозок детей школьными автобусами в целях координации действий служб экстренного реагирования и осуществления оперативного межведомственного информационного взаимодействия при возникновении инцидента (аварии) с участием школьных автобусов для оказания помощи пострадавшим на территории Бокситогорского муниципального района (в случае поступления соответствующей информации).
Мероприятия при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения приведены в таблице 25.

Таблица 25 - Мероприятия при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения
	№ п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1.
	При поступлении информации (сигнала) в ЕДДС Бокситогорский район Ленинградской области об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
Определение объема последствий аварийной ситуации (количество жил. домов, котельных, водозаборов, учреждений социальных объектов). Принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;
Организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;
Организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;
Принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений.
	Немедленно
	Дежурно-
Диспетчерская служба,
руководители объектов электро-, водо-, газо- и теплоснабжения

	2.
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений 
Подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;
Обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые помещения
	30 мин-01ч.00
	Аварийно-восстановительные бригады

	3.
	При поступлении сигнала в ЕДДС об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
Доведения информации до главы МО Бокситогорского района Ленинградской области
	Немедленно
	Оперативный дежурный ЕДДС

	4
	.Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций.
	2ч.00мин.
	Руководители объектов электро-, водо-, газо- и теплоснабжения

	5.
	Организация работы оперативной группы
	30мин.
	Руководители объектов электро-, водо-, газо- и теплоснабжения

	6.
	Выезд оперативной группы МУП «ЖКХ Борское» в район населенного пункта, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества потенциально опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений ,попадающих в зону возможной аварийной ситуации.
	2ч.00мин
	Руководители объектов электро-, водо-, газо- и теплоснабжения

	7.
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава Бокситогорского района Ленинградской области
	1ч.00мин
	Глава администрации

	8.
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	3ч.00мин.


Согласно Плана локализации и ликвидации аварий, до устранения прямой угрозы жизни и здоровью людей
	Руководители объектов электро-, водо-, газо- и теплоснабжения

Руководители газоснабжения

	9.
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	В ходе ликвидации аварии
	Оперативный дежурный ЕДДС

	10
	Организация сбора и обобщения информации: о ходе развитии аварии и проведения работ по ее ликвидации;
О состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения поселения;
О состоянии отопительных котельных, тепловых пунктах, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива.
	Через каждые 1час (в течении первых суток) 
2часа (в последующие сутки)
	Оперативный дежурный ЕДДС и специалист администрации

	11
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения
	В ходе ликвидации аварии
	Глава администрации

	12
	Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных средств и сил
	Ч+3ч.00мин
	Руководители объектов электро-, водо-, газо- и теплоснабжения

	13
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	По решению рабочей группы
	Глава администрации



Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения) приведён в таблице 26 Оперативная часть плана ликвидации и локализации аварийных ситуаций АО «Нева Энергия» г. Бокситогорск, ООО «Петербургтеплоэнерго».
Оперативная часть плана ликвидации и локализации аварийных ситуаций АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» приведена в таблице 27.
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Таблица 26 - Оперативная часть плана ликвидации и локализации аварийных ситуаций АО «Нева Энергия» г. Бокситогорск, ООО «Петербургтеплоэнерго»
	№ п/п
	Виды аварийных ситуаций
	Мероприятия по ликвидации и локализации аварийной ситуации
	Лица, ответственные за выполнение мероприятий и исполнители

	1
	Авария на магистральной тепловой сети
	Сообщить о полученной от сменного мастера информации об остановке сетевых насосов:
- директору
- главному инженеру
- мастеру службы ремонта.
- диспетчеру ЕДДС по телефону
	ДС

	
	
	Принимает на себя руководство аварийно-восстановительными работами и принимает решение о способности проведения аварийно-восстановительных работ собственными силами или о привлечении дополнительных сил по линии ГО и ЧС.
По линии оповещения ГО и ЧС выходит на руководство городской службы ГО и ЧС с предложением о создании оперативного штаба по ликвидации аварийной ситуации.
	Лицо, ответственное за ликвидацию аварийной ситуации

	
	
	Сообщает директору о возникшей ситуации;
Оповещает руководителей города и района и соответствующих надзорных органов о возникновении аварийной ситуации.
Держит оперативную связь с сменным мастером и диспетчером ЕДДС по телефону
	ДС

	
	
	Оперативный контроль за гидравлическим и температурным режимом производить «в режиме реального времени» на ПК, находящемся в Диспетчерской службе. Обратная связь с оперативным персоналом по мобильной связи.
	ДС

	
	
	Принимает решение о выходе на линию всей необходимой для ликвидации аварийной ситуации автотракторной техники.
Составляет план локализации места разрыва теплосети путем отключения участков магистральных и распределительных сетей, где по прогнозам может возникнуть аварийная ситуация;
После локализации места разрыва предпринимает меры по максимальному подключению тепловой нагрузки потребителей;
Приступает к ликвидации аварии;
После окончания работ предпринимает меры по заполнению системы и подключению циркуляции через ДС по телефону
	Лицо, ответственное за ликвидацию аварийной ситуации

	
	
	Произвести оповещение диспетчера ЕДДС Бокситогорский MP, абонентов об окончании работ
	ДС

	2
	Авария на внутриквартальных распределительных сетях.
	Сообщить о случившемся ДС по телефону
	Операторы, ЕДДС

	
	
	Принимает на себя руководство аварийно-восстановительными работами.
	Лицо, ответственное за ликвидацию аварийной ситуации

	
	
	Сообщает директору филиала о возникшей ситуации;
Оповещает руководителей города и района и соответствующих надзорных органов о возникновении аварийной ситуации.
Держит оперативную связь со сменным мастером, диспетчером ЕДДС Бокситогорский MP по тел. +7 (81366) 2-12-69.
	ДС

	
	
	Оперативный контроль за гидравлическим и температурным режимом производить «в режиме реального времени» на ПК, находящемся в Диспетчерской службе Филиала. Обратная связь с оперативным персоналом по мобильной связи.
	ДТС

	
	
	Принимает решение о выходе на линию всей необходимой для ликвидации аварийной ситуации автотракторной техники.
Составляет план локализации места разрыва теплосети путем отключения участков магистральных и распределительных сетей, где по прогнозам может возникнуть аварийная ситуация;
Приступает к ликвидации аварии;
После окончания работ предпринимает меры по заполнению системы и подключению циркуляции через ДС по телефону.
	Лицо, ответственное за ликвидацию аварийной ситуации

	
	
	Произвести оповещение диспетчера ЕДДС Бокситогорский MP по тел. +7 (81366) 2-12-69, абонентов об окончании работ
	ДС

	3.
	Остановка котельной
	Прекращение подачи электроэнергии:
Сообщить об отсутствии эл. энергии дежурному диспетчеру эл. сетевой организации по телефону 8(813)6643312. Перейти на резервный или автономный источник эл. снабжения
	Сменный мастер

	
	
	Прекращение подачи топлива:
- При прекращении подачи топлива в зоне ответственности ООО «Петербургтеплоэнерго» согласно договору «АДО» с АО «Газпром газраспределение» диспетчер ООО «Петербургтеплоэнерго т.8(81367)48805 сообщает диспетчеру АО «Газпром газораспределение»
Т.8(81366)218-55 о прекращении подачи топлива и дает заявку на закрытие задвижки в зоне разграничения балансовой принадлежности, ставит в известность ЕДДС и главу администрации поселения;
- организовать перевод на резервное топливо
- организовать ремонтные работы согласно договору «АДО»


- при длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания системы силами ООО «Петербургтеплоэнерго» и МУП «ЖКХ Борское». Время устранения аварии - 2 часа.
- при прекращении подачи топлива в результате разрыва сетей на газопроводе высокого давления диспетчер газоснабжающей организации сообщает о прекращении подачи топлива диспетчеру АО «Газпром газораспределение» и организовывает перекрытие подачи топлива на границе технологического присоединения.
- Организовываются ремонтные работы согласно ведомственным регламентам АО «Газпром газораспределение»

	
Сменный мастер, ДС






Сменный мастер
Лицо, ответственное за ликвидацию аварийной ситуации, ЕДДС
Лицо, ответственное за ликвидацию аварийной ситуации, ЕДДС

Лицо, ответственное за ликвидацию аварийной ситуации, ЕДДС


Лицо, ответственное за ликвидацию аварийной ситуации, ЕДДС

	
	
	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии или значительное падание давления подачи холодной воды:
Сообщить об отсутствии подачи холодной воды или падения давление в подающей магистрали дежурному диспетчеру ГУП «Ленобводоканал». Организовать работы по ремонту силами ГУП «Леноблводоканал».

При длительном отсутствии подачи холодной воды (определяется по мере расхода из бака водонапорной башни дер. Мозолево-1 и резервуара в дер. Бор) организовать работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающих организаций и МУП «ЖКХ Борское». 
Время устранения – 24 часа.
	

Сменный мастер
Лицо, ответственное за ликвидацию аварийной ситуации, ЕДДС
Лицо, ответственное за ликвидацию аварийной ситуации, ЕДДС


	
	
	Выход из строя котла
Выполнить переключение на резервный котел. 
При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала теплоснобжающих организаций.


При длительном отсутствии работы котла организовать работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающих организаций и МУП «ЖКХ Борское»
Время устранения -24 часа
	
Сменный мастер
Сменный мастер
Лицо, ответственное за ликвидацию аварийной ситуации, ЕДДС
Лицо, ответственное за ликвидацию аварийной ситуации, ЕДДС




Таблица 27 - Оперативная часть плана ликвидации и локализации аварийных ситуаций АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
	Место возникновения аварии и стадии её развития
	Опознавательные признаки аварии
	Способы и средства локализации и ликвидации аварии
	Исполнители и порядок их действий

	локализации и ликвидации аварийных ситуаций уровня «А»

	1.Разгерметизация газопровода (полная или частичная), выброс газа
2. Образование газового облака
	1. Падение давления в газопроводе.
2. Визуальные признаки повреждения газопровода (разрыв сварного стыка, образование свища в результате коррозии
газопровода);
3. Механическое повреждение газопровода.
4. Загазованность.

	1. Регулярный контроль состояния элементов газопроводов.
1. Ревизия арматуры, замена деталей, выработавших свой ресурс.
1. Проведение ремонтно- профилактических работ на газопроводах согласно графику ППР.
1. Соблюдение правил безопасности обслуживающим персоналом.
1. Запорная арматура.
1. Аварийный запас инструментов, материалов.
Средства связи и оповещения (телефонная связь, рация).
	Первый заметивший:
· немедленно сообщает сменному диспетчеру об аварии и сообщает точное место загазованности по заметным ориентирам, пути подъезда к месту аварии;
· после получения инструктажа принимает необходимые меры безопасности с целью предотвращения занесения открытого огня в зону загазованности.
Сменный диспетчер:
· принимает заявку и проводит инструктаж заявителя по принятию мер безопасности до прибытия аварийной бригады согласно Памятке по инструктажу;
· регистрирует аварийную заявку и выписывает заявку аварийной бригаде ПАСФ;
· доводит до сведения состава аварийной бригады содержание заявки. Кратко инструктирует состав по порядку выполнения газоопасных работ на аварийном объекте и подготовке необходимой документации;
· оповещает начальника филиала аварийно-диспетчерской службы (ФАДС);
· немедленно вызывает противопожарную службу, при наличии опасности возгорания;
· немедленно вызывает скорую помощь при наличии пострадавших;
· оповещает территориальных потребителей газа об аварии;
· организации, согласно плану взаимодействия;
· руководство района (участка) газоснабжения;
· диспетчера АДС филиала о характере и масштабах аварии.
Диспетчер АДС филиала:
· оповещает руководство филиала о характере и масштабах аварии;
· оповещает территориальных потребителей газа об аварии;
· организации, согласно плану взаимодействия;
· дежурного диспетчера ЦДС о характере и масштабах аварии.
Начальник ФАДС (ответственный руководитель работ):
· оценивает сложившуюся обстановку, масштаб аварии и возможные варианты ее развития;
· при необходимости объявляет о введении аварийного режима на объекте;
· докладывает руководству предприятия о характере и масштабах аварии;
· дает указания персоналу:
· остановить все технологические операции и перекрыть все доступные задвижки;
· прекратить любые работы на территории объекта, а также в направлении возможного распространения взрывопожароопасного облака.
· обеспечивает средствами индивидуальной защиты персонал;
· выставляет посты для ограждения загазованной зоны и устранения возможности попадания в нее посторонних лиц и автотранспорта;
· организует место для прибывающей пожарной техники;
· обеспечивает удаление всего автотранспорта с территории объекта, который не участвует в ликвидации аварии;
· организует вывод людей из опасной зоны;
· дает указания ремонтному персоналу о замене или проведении ремонта поврежденного оборудования.
После устранения причин аварии, восстановления работоспособности оборудования и получения разрешения от руководителя дает распоряжение на возобновление технологических операций.
Профессиональное аварийно-спасательное формирование (ПАСФ):
· выезжает на место аварии;
Старшее должностное лицо ПАСФ получает информацию от ответственного руководителя работ по ликвидации аварии:
· о месте, размере и характере аварии;
· о принятых мерах и количестве людей, находящихся на ликвидации аварии;
· о последствиях, которые могут произойти в результате аварии;
· о необходимых действиях со стороны ПАСФ по ликвидации аварии;
· готовит силы и средства для своевременной ликвидации аварийной ситуации, которая может возникнуть в результате аварии;
· согласует свои действия с указаниями ответственного руководителя работ по ликвидации аварии;
· производят осмотр и ограждение места загазованности с установкой предупредительных знаков. Проверяют на загазованность газоанализатором подвалы и колодцы других подземных коммуникаций (канализация, водопровод, связь, теплотрасса), а также продолжают поиск мест утечки с помощью внешнего осмотра или  газоанализатора;
· после выполнения всех вышеперечисленных работ, приступает к ликвидации аварии;
– дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации.
Пожарная часть (ПЧ):
· в случае вызова готовит средства и силы для ликвидации аварии.
Скорая помощь:
· в случае вызова оказывает потерпевшим первую медицинскую помощь и госпитализацию пострадавших.

	локализации и ликвидации аварийных ситуаций уровня «Б»

	1. Образование облака взрывоопасной паровоздушной смеси, распространение облака по территории.
2. Взрыв паровоздушных облаков.
Разрушение аппаратуры, коммуникаций, зданий, сооружений, травмирование людей.
3. Возникновение пожара и травмирование людей. Переброс пламени на другие объекты.
	1. Падение давления в оборудовании.
2. Визуальные признаки повреждения;
3. Механическое повреждение оборудования и коммуникаций.
4. Загазованность на территории предприятия (запах газа).
5. Повреждения оборудования и травмирование в результате взрывов.
6. Очаги пожаров.

	1. Регулярный контроль состояния оборудования.
1. Ревизия арматуры, замена деталей, выработавших свой ресурс.
1. Проведение ремонтно- профилактических работ согласно графику ППР.
1. Соблюдение правил безопасности обслуживающим персоналом.
1. Запорная арматура.
1. Аварийный запас инструментов, материалов.
1. Средства связи и оповещения (телефонная связь, рация)

	Первый заметивший:
· немедленно сообщает сменному диспетчеру об аварии и сообщает точное место загазованности по заметным ориентирам, пути подъезда к месту аварии;
· после получения инструктажа принимает необходимые меры безопасности с целью предотвращения занесения открытого огня в зону загазованности.
Сменный диспетчер:
· принимает заявку и проводит инструктаж заявителя по принятию мер безопасности до прибытия аварийной бригады согласно Памятке по инструктажу;
· регистрирует аварийную заявку и выписывает заявку аварийной бригаде ПАСФ;
· доводит до сведения состава аварийной бригады содержание заявки. Кратко инструктирует состав по порядку выполнения газоопасных работ на аварийном объекте и подготовке необходимой документации;
· оповещает начальника филиала аварийно-диспетчерской службы (ФАДС);
· немедленно вызывает противопожарную службу, при наличии опасности возгорания;
· немедленно вызывает скорую помощь при наличии пострадавших;
· оповещает территориальных потребителей газа об аварии;
· организации, согласно плану взаимодействия;
· руководство района (участка) газоснабжения;
· диспетчера АДС филиала о характере и масштабах аварии.
Диспетчер АДС филиала:
· оповещает руководство филиала о характере и масштабах аварии;
· оповещает территориальных потребителей газа об аварии;
· организации, согласно плану взаимодействия;
· дежурного диспетчера ЦДС о характере и масштабах аварии.
Дежурный диспетчер ЦДС:
· оповещает руководство о характере и масштабах аварии;
· оповещает подразделения организации, которые могут быть задействованы в ликвидации аварии.
Начальник ФАДС:
· оценивает сложившуюся обстановку, масштаб аварии и возможные варианты ее развития;
· при необходимости объявляет о введении аварийного режима на объекте;
· докладывает руководству предприятия о характере и масштабах аварии;
· дает указания персоналу:
· остановить все технологические операции и перекрыть все доступные задвижки;
· прекратить любые работы на территории объекта, а также в направлении возможного распространения взрывопожароопасного облака.
· обеспечивает средствами индивидуальной защиты персонал;
· организует вывод людей из опасной зоны;
Профессиональное аварийно-спасательное формирование (ПАСФ):
· выезжает на место аварии;
Старшее должностное лицо ПАСФ получает информацию от ответственного руководителя работ по ликвидации аварии:
· о месте, размере и характере аварии;
· о принятых мерах и количестве людей, находящихся на ликвидации аварии;
· о последствиях, которые могут произойти в результате аварии;
· о необходимых действиях со стороны ПАСФ по ликвидации аварии;
· готовит силы и средства для своевременной ликвидации аварийной ситуации, которая может возникнуть в результате аварии;
· согласует свои действия с указаниями ответственного руководителя работ по ликвидации аварии;
· производят осмотр и ограждение места загазованности с установкой предупредительных знаков. Проверяют на загазованность газоанализатором подвалы и колодцы других подземных коммуникаций (канализация, водопровод, связь, теплотрасса), а также продолжают поиск мест утечки с помощью внешнего осмотра или газоанализатора;
· после выполнения всех вышеперечисленных работ, приступает к ликвидации аварии;
– дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации.
Ответственный руководитель работ:
· оценивает сложившуюся обстановку, масштаб аварии и возможные варианты ее развития;
· дает указание обеспечить средствами индивидуальной защиты персонал, участвующий в ликвидации аварии. Контролирует время работы персонала в СИЗ;
· принимает меры против распространения пожара (эскалации аварийной ситуации);
· дает команду выставить посты для устранения возможности попадания в нее посторонних лиц и автотранспорта;
· контролирует правильность действий персонала и выполнение своих распоряжений;
· докладывает руководству о ходе ликвидации аварии;
· назначает лицо ответственное за встречу подразделения пожарной охраны, полиции, скорой помощи;
· организует место для прибывающей пожарной техники.
После устранения аварии, руководит ремонтно-восстановительными работами.
Рабочий персонал:
· выполняет распоряжение ответственного руководителя работ;
· обеспечивает свободный въезд и проход работников спецслужб, полиции, скорой помощи на место аварии.
Пожарная часть (ПЧ):
Старшее должностное лицо ПЧ, прибывшее на место аварии:
· получает информацию от ответственного руководителя работ по ликвидации аварии:
· о месте, размере и характере аварии;
· о принятых мерах и количестве людей, находящихся на ликвидации аварии;
· о последствиях, которые могут произойти в результате аварии;
· о необходимых действиях со стороны спасательного отряда по локализации и ликвидации аварийной ситуации;
· осуществляет тушение очагов возгорания;
· обеспечивает противопожарную защиту при ликвидации пожароопасной ситуации (аварийные работы по ликвидации разгерметизации и т.п.) работниками ПАСФ;
· дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации.
Скорая помощь:
· оказывает помощь пострадавшим, при необходимости обеспечивает их отправку в больницу; 
· дежурит до полной ликвидации аварии.
Ремонтный персонал (после завершения ликвидации аварии):
производит ремонт вышедшего из строя оборудования.






[bookmark: _Toc194049374]Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства)
8.1. [bookmark: _Toc192850194][bookmark: _Toc193098378][bookmark: _Toc194049375]Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения
В соответствии с п. 8.3.1 Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" не публикуется.

8.2. [bookmark: _Toc192850195][bookmark: _Toc193098382][bookmark: _Toc194049376]Состав и дислокация сил и средств
В соответствии с п. 8.3.1 Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" не публикуется.

[bookmark: _Toc194049377][bookmark: _GoBack]Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении
В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.
Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на теплогенерирующих объектах (далее – ТГО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТГО (ТС).
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.
К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТГО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах, руководитель работ информирует ЕДДС Бокситогорского муниципального района не позднее 20 мин. с момента происшествия ЧС, администрацию Борского сельского поселения.
О сложившейся обстановке население информируется через местную систему оповещения и информирования, а также посредством размещения информации на официальном сайте администрации Борского сельского поселения.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации Борского сельского поселения, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на территории Борского сельского поселения.


ПОРЯДОК
ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций на территории Борского сельского поселения
	№ п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель 

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

	1
	При поступлении информации (сигнала) в ДДС, АДС организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
определение объёма последствий аварийной ситуации (количество населённых пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения);
принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;
организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;
организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;
принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения.
	Немедленно
	ЕДДС Бокситогорского муниципального района

Администрация Борского сельского поселения

	2
	Усиление ДДС, АДС (при необходимости)
	Ч+ 01 ч. 30 мин.
	ЕДДС Бокситогорского муниципального района

Администрация Борского сельского поселения

	3
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения;
подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;
обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.
	Ч+ (0 ч. 30 мин. –
01 ч. 00 мин.)
	ЕДДС Бокситогорского муниципального района

Администрация Борского сельского поселения

	4
	При поступлении сигнала в Администрацию Борского сельского поселения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
доведение информации до ОДС ЕДДС;
оповещение и сбор КЧС и ОПБ и обеспечению пожарной безопасности (по решению председателя КЧС и ОПБ при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)
	
Немедленно, но не позднее 20 мин.

Ч + 1 ч. 30 мин.







	Ответственный специалист Администрации Борского сельского поселения,
Глава администрации Борского сельского поселения

	5
	Проведение расчётов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрацию Борского сельского поселения
	Ч + 2 ч. 00 мин.
	ЕДДС Бокситогорского муниципального района

Администрация Борского сельского поселения

	6
	Проведение заседания КЧС и ОПБ Бокситогорского муниципального района и подготовка распоряжения председателя КЧС и ОПБ Бокситогорского муниципального района «О переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ Бокситогорского муниципального района при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)
	Ч+ (1 ч. 30 мин-
2 ч. 30 мин).
	Председатель КЧС и ОПБ Бокситогорского муниципального района;
Оперативный штаб КЧС и ОПБ Бокситогорского муниципального района

	7
	Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ Бокситогорского муниципального района
	Ч+2 ч. 30 мин.
	Глава администрации Борского сельского поселения

	8
	Уточнение (при необходимости): пунктов приёма эвакуируемого населения;
планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации.
Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения, эвакуируемых
	Ч + 2 ч. 30 мин.
	Эвакоприёмная комиссия Бокситогорского муниципального района

	9
	Принятие и подготовка решения КЧС и ОПБ Бокситогорского муниципального района звена ТП РСЧС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению Главы администрации Борского сельского поселения).
Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости)
	Ч+2 ч.30 мин.
	Председатель КЧС и ОПБ Бокситогорского муниципального района;
Оперативный штаб КЧС и ОПБ Бокситогорского муниципального района

	10
	Выезд оперативной группы Борского сельского поселения в населённый пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для её ликвидации (по решению Главы администрации Борского сельского поселения). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС.
	Ч+ (2 ч. 00 мин - 
-3 ч. 00 мин).
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Бокситогорского муниципального района

	11
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава Борского сельского поселения (по решению Главы администрации Борского сельского поселения).
	Ч+3 ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Бокситогорского муниципального района

	12
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч+3 ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Бокситогорского муниципального района

	13
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости).
	Ч+3 ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Бокситогорского муниципального района

	14
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения Борского сельского поселения
	Ч+3 ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Бокситогорского муниципального района

	15
	Организация сбора и обобщения информации:
о ходе развития аварии и проведения работ по её ликвидации;
о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения Борского сельского поселения;
о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива;
доведение информации до ОДС ЕДДС.
	Через каждые
1 час (в течение первых суток) 
2 часа 
(в послед. сутки).
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Бокситогорского муниципального района

	16
	Организация контроля над устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения Борского сельского поселения
	В ходе ликвидации аварии.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Бокситогорского муниципального района

	17
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.
	Ч+3 ч 00 мин.
	МВД Бокситогорского муниципального района

	18
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	По решению председателя КЧС и ОПБ Бокситогорского муниципального района
	ЕДДС Бокситогорского муниципального района

Администрация Борского сельского поселения

	По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)

	1
	Принятие и подготовка решения КЧС и ОПБ Бокситогорского муниципального района о переводе звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
	Ч+24 ч. 00 мин
	Председатель КЧС и ОПБ Бокситогорского муниципального района;
Оперативный штаб КЧС и ОПБ Бокситогорского муниципального района

	2
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС.
Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС.
	По решению председателя КЧС и ОПБ Бокситогорского муниципального района
	ЕДДС Бокситогорского муниципального района

Администрация Борского сельского поселения

	3
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга.
Доведение информации до ОДС ЕДДС.
	Через каждые 2 часа.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Бокситогорского муниципального района

	4
	Подготовка проекта распоряжения о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения.
	Секретарь КЧС и ОПБ Бокситогорского муниципального района

	5
	Доведение распоряжения председателя КЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
	По завершении работ по ликвидации ЧС.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Бокситогорского муниципального района

	6
	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС.
	В течение месяца после ликвидации ЧС
	Председатель КЧС и ОПБ Бокситогорского муниципального района




[bookmark: _Toc194049378]Взаимодействие между органами и организациями при ликвидации аварий, инцидентов
[bookmark: _Toc194049379]Общие положения
Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории Борского сельского поселения определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.
Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.
Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.
Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации - оперативно диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.
Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждаются главным инженером организации.
Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления
При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. При необходимости диспетчер организует оповещение заместителя главы Администрации Борского сельского поселения, ответственного за жизнеобеспечение Борского сельского поселения.
О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей.
Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения потребителей в обязательном порядке информируется ЕДДС Бокситогорского муниципального района.
Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей (теплосетевой) организацией по согласованию с администрацией Борского сельского поселения – по квартальным отключениям.
Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии абонентов принимается руководством теплоснабжающих, теплосетевых организаций Борского сельского поселения и ЕДДС Бокситогорского муниципального района.
Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.
Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.
В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС Бокситогорского муниципального района (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.
Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
· вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;
· организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;
· информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.
Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2 часов в любое время суток.

[bookmark: _Toc194049380]Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения
Ежедневно после приема смены, а также при необходимости в течение всей смены диспетчеры (начальники смены) теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляют передачу диспетчеру ЕДДС Бокситогорского муниципального района оперативной информации: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей; о корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.
Администрация Борского сельского поселения и ЕДДС Бокситогорского муниципального района осуществляют контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями утвержденных режимов работы систем теплоснабжения.
Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций информируют администрацию Борского сельского поселения, ЕДДС Бокситогорского муниципального района и потребителей за пять дней до намеченных работ.
Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потребителей, производится с обязательным информированием ЕДДС Бокситогорского муниципального района за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.
При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники на территории Борского сельского поселения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации, администрации Борского сельского поселения и ЕДДС Бокситогорского муниципального района об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.
При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на источники тепловой энергии на территории Борского сельского поселения, диспетчер теплоснабжающей организации вводит ограничение горячего водоснабжения потребителей вплоть до полного его прекращения.
При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей теплоснабжающей или теплосетевой организации и ЕДДС Бокситогорского муниципального района об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.
В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер теплоснабжающей организации по согласованию с администрацией Борского сельского поселения вводит ограничение отпуска тепловой энергии потребителям, одновременно извещая об этом ЕДДС Бокситогорского муниципального района.
Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и теплоснабжающей организации с одновременным извещением ЕДДС Бокситогорского муниципального района.
Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке потребителей, производится по разрешению персонала теплоснабжающих и теплосетевых организаций по просьбе ответственного лица потребителя, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают ЕДДС Бокситогорского муниципального района время начала включения.
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Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Борского сельского поселения

1. Общие положения
Ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям может вводиться в следующих случаях:
· неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, в том числе обязательств по их предварительной оплате, если такое условие предусмотрено договором, а также нарушение условий договора о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя и (или) нарушения режима потребления тепловой энергии, существенно влияющих на теплоснабжение других потребителей в данной системе теплоснабжения, а также в случае несоблюдения установленных техническими регламентами обязательных требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок;
· прекращение обязательств сторон по договору теплоснабжения;
· выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;
· возникновение (угроза возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;
· наличие обращения потребителя о введении ограничения;
· иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором теплоснабжения.

Ограничение режима потребления тепловой энергии может быть полным или частичным.
Полное ограничение режима потребления влечет за собой прекращение подачи тепловой энергии, теплоносителя потребителю путем осуществления переключений на тепловых сетях. При отсутствии такой возможности прекращение подачи тепловой энергии осуществляется путем отсоединения теплопотребляющих установок потребителя от тепловой сети. Возобновление режима потребления после введения полного ограничения режима потребления осуществляется за счет потребителя на основании расчета затрат теплоснабжающей организацией, но не может рассматриваться как новое подключение и не требует заключения нового договора о подключении к системе теплоснабжения, за исключением случаев введения ограничения режима потребления в результате самовольного подключения теплопотребляющих установок к тепловым сетям.
Частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.
При невыполнении потребителем действий по самостоятельному ограничению режима потребления и отсутствии технической возможности введения частичного ограничения силами теплоснабжающей или теплосетевой организации потребитель обязан обеспечить доступ к принадлежащим ему теплопотребляющим установкам уполномоченных представителей теплоснабжающей или теплосетевой организации для осуществления действий по ограничению режима потребления.
Если потребитель отказал в доступе к принадлежащим ему теплопотребляющим установкам, теплоснабжающая (теплосетевая) организация составляет соответствующий акт. В акте об отказе в доступе к теплопотребляющим установкам потребителя указываются дата и время его составления, основания введения ограничения, причины отказа в доступе, указанные потребителем, фамилия, инициалы и должность лиц, подписывающих акт. Акт составляется в день, когда теплоснабжающая (теплосетевая) организация получила отказ в доступе к теплопотребляющим установкам потребителя, и подписывается уполномоченными представителями потребителя и теплоснабжающей (теплосетевой) организации. В случае отказа потребителя от подписания указанного акта теплоснабжающая (теплосетевая) организация отражает данный факт в акте. Указанный акт составляется в присутствии 2 любых незаинтересованных лиц, которые подтверждают своими подписями факт отказа потребителя подписать акт.
В случае невыполнения потребителем действий по самостоятельному частичному или полному ограничению режима потребления теплоснабжающая (теплосетевая) организация вправе осуществить полное ограничение режима потребления.
В отношении социально значимых категорий потребителей применяется специальный порядок введения ограничения режима потребления. В отношении таких потребителей в обязательном порядке в договоре теплоснабжения определяются режимы введения ограничений.
К социально значимым категориям потребителей (объектам потребителей) относятся:
· органы государственной власти;
· медицинские учреждения;
· учебные заведения начального и среднего образования;
· учреждения социального обеспечения;
· воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;
· животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;

В отношении граждан-потребителей, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом и заключивших договор с ресурсоснабжающими организациями, порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии устанавливается в соответствии с жилищным законодательством.
Специальный порядок ограничения (прекращения) теплоснабжения социально значимых категорий потребителей применяется в отношении тех объектов потребителей, которые используются для непосредственного выполнения социально значимых функций.
Ограничение режима потребления социально значимых категорий потребителей применяется в следующем порядке:
теплоснабжающая организация направляет потребителю уведомление о возможном ограничении режима потребления в случае непогашения (неоплаты) образовавшейся у него задолженности по оплате тепловой энергии в определенный в уведомлении срок. В указанный срок такой потребитель обязан погасить (оплатить) имеющуюся задолженность или принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса при условии обеспечения им безопасности людей и сохранности оборудования в связи с введением ограничения режима потребления до момента погашения образовавшейся задолженности.

2. Порядок ограничения, прекращения подачи
тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения)
аварийных ситуаций в системе теплоснабжения
В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.
Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.
Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:
· понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;
· возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;
· возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;
· нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;
· нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;
· повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды или пара определяется исходя из конкретных нарушений, происшедших на источниках тепловой энергии или в тепловых сетях, к которым подключены потребители.
Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей организацией по согласованию с администрацией Борского сельского поселения.
Графики ограничений потребителей должны разрабатываться на 1 год с начала отопительного периода. Перечень потребителей, не подлежащих включению в указанные графики, составляется по согласованию с органами местного самоуправления.
Размеры ограничиваемых нагрузок, включенные в график ограничений, вносятся в договор теплоснабжения.
Разногласия между теплоснабжающей организацией и потребителем в части размеров и очередности ограничений, включаемых в график, рассматриваются администрацией Борского сельского поселения.
Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению администрации Борского сельского поселения.
Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:
· при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;
· при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.
На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.
Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии.
Теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения соответствующие органы местного самоуправления и органы государственного энергетического надзора в течение 1 суток со дня их введения.

3. Общие требования к составлению графиков
ограничения аварийного отключения
потребителей тепловой энергии и мощности
Графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности разрабатываются ежегодно теплоснабжающими предприятиями и действуют  на  период с 1 октября текущего года до 1 октября следующего года.
Разработанные графики утверждаются в органе местного самоуправления и доводятся письменно до сведения потребителей не позднее 1 сентября.
При определении  величины и очередности ограничения и аварийного  отключения потребителей тепловой энергии и мощности должны учитываться государственное, хозяйственное, социальное значения и технологически особенности производства потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным.
Должны учитываться также особенности схемы теплоснабжения потребителей и возможность обеспечения эффективного контроля за выполнением ограничения и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности.
В графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности не включаются:
· производства, отключение теплоснабжения  которых может привести к выделению взрывоопасных продуктов и смесей;
· детские дошкольные учреждения (ясли, сады) и детские внешкольные учреждения для детей и подростков, школы дополнительного образования;
· больницы и поликлиники всех профилей;
Совместно с потребителями, включенными в графики  ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности, составляются двусторонние акты аварийной и технологической брони теплоснабжения (Приложение 2). Нагрузка аварийной и технологической брони определяется раздельно.

4. Технологическая бронь теплоснабжения
Минимальная потребляемая тепловая мощность, необходимая предприятию для завершения технологического процесса производства с продолжительностью времени в часах, по истечении которого может быть произведено снижение нагрузки до аварийной  брони или отключение соответствующих тепловых установок.

5. Аварийная бронь теплоснабжения
Минимальная потребляемая тепловая мощность или расход тепловой энергии, обеспечивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств пожарной безопасности.
При составлении (пересмотре) актов аварийной и технологической брони потребитель обязан представить в орган местного самоуправления перечень непрерывных технологических процессов с указанием минимального времени для их завершения без порчи продукции и оборудования, режимные карты на циклические технологические процессы; паспортные данные и эксплуатационные инструкции (завода-изготовителя и местные) на оборудование, подтверждающие недопустимость внезапного прекращения подачи тепловой энергии, необходимую потребляемую тепловую мощность и фактические схемы внутреннего теплоснабжения.
При изменении величин аварийной и технологической брони теплоснабжения у потребителей, вызванных изменением объема производства, технологического процесса или схемой теплоснабжения пересмотр актов производится по заявке потребителей в течение месяца со дня поступления заявки. В течение этого месяца, при  введении ограничений и отключений потребителей, теплоснабжение осуществляется в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений - по ранее разработанным графикам.
При изменении величин аварийной и технологической брони вносится изменение в графики и письменно сообщает потребителю и руководству котельных в 10-дневный срок.
При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологической брони теплоснабжения, в месячный срок включаются тепловые установки потребителя в графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности в соответствии с действующими  нормативными документами и настоящим Положением, с письменным уведомлением потребителя в 10-дневный срок.
Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения  тепловой энергии и мощности в этом случае  несет потребитель.
В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям.

6. Порядок ввода графиков ограничения
потребителей тепловой энергии и мощности
Графики ограничения потребителей тепловой энергии по согласованию с органом местного самоуправления вводятся через диспетчерские службы. Диспетчер доводит задание дежурным котельных и тепловых сетей с указанием величины, времени начала и окончания ограничений.
Дежурный котельной и тепловых сетей телефонограммой извещает потребителя (руководителя предприятия) о введении графиков не позднее 12 часов до начала их реализации, с указанием величины, времени начала и окончания ограничений. Об ограничениях по отпуску тепла абонентам письменно сообщается:
- при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепла - за 10 часов до начала ограничений;
- при дефиците топлива - за 24 часа до начала ограничений.
При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение одного часа оповещением абонентов о причинах и предполагаемой продолжительности отключения. 
Порядок действий по ограничению отпуска тепловой энергии и теплоносителей установлен Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 26.02.2024) «О теплоснабжении» Статьей 22. Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям в случае ненадлежащего исполнения ими договора теплоснабжения, а также при выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии.

7. Порядок ввода графиков аварийного ограничения и
отключения потребителей тепловой мощности
В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. 
Необходимость ограничения и отключения абонентов для локализации аварийных ситуаций и предотвращения их развития, недопущения длительного и глубокого нарушения режимов систем теплоснабжения может возникнуть в случаях:
- понижения температуры наружного воздуха ниже расчетных значений на срок более 2 - 3 суток;
- непредвиденного возникновения недостатка топлива на источниках тепловой энергии;
- возникновения недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепла (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего длительного восстановления;
- нарушения или угрозы нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращения подачи воды на источник тепла от системы водоснабжения;
- нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепла и подкачивающих насосов на тепловой сети;
- повреждений тепловой сети, требующих полного или частичного отключения нерезервируемых магистральных и распределительных трубопроводов.
При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельных или тепловых сетях потребители тепловой энергии отключаются немедленно, с последующим извещением потребителя о причинах отключения в течение 2 часов.
В случае выхода из строя на длительное время (аварии) основного оборудования котельной, участков тепловых сетей заменяется график отключения потребителей тепловой энергии графиком ограничения на ту же величину.
О факте и причинах введения ограничений и отключений потребителей, о величине недоотпуска тепловой энергии, об авариях у потребителей, если таковые произошли в период введения графиков, дежурный ЕДДС Бокситогорского муниципального района докладывает не позднее 12.00 часов следующих суток.
На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения абонент принимает решение о сливе воды из теплопотребляющих систем по согласованию с теплоснабжающей организацией.

8. Обязанности, права и ответственность теплоснабжающих организаций
Теплоснабжающие организации обязаны довести до потребителей задания на ограничения тепловой энергии и мощности и время действия ограничений. Контроль за выполнением потребителями графиков  ограничений  и аварийных отключений осуществляет теплоснабжающие организации.
Теплоснабжающие организации обязаны в назначенные сроки сообщить о заданных объемах и обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков ограничений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии  и мощности и несут ответственность, в соответствии с действующим  законодательством, за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в действие графиков ограничений и аварийных отключений потребителей.
Руководители теплоснабжающих организаций несут ответственность за обоснованность введения графиков ограничений и отключений потребителей тепловой энергии, величину и сроки введения ограничений.
При необоснованном введении графиков ограничений или отключений потребителей тепловой энергии теплоснабжающие организации несет  ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

9. Обязанности, права и ответственность
потребителей тепловой энергии
Потребители (руководители предприятий, объединений, организаций и учреждений всех форм собственности) несут ответственность за безусловное выполнение графиков аварийных ограничений и отключений тепловой энергии и мощности, а также за последствия, связанные с их невыполнением.
Потребитель обязан:
Обеспечить прием от теплоснабжающих организаций сообщений о  введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности независимо от времени суток.
Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при  введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности.
Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающих организаций ко всем тепловым установкам и тепловым пунктам для контроля за выполнением заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии и мощности.
Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теплоснабжения с выделением нагрузок аварийной и технологической брони.
Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающие организации с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины и времени ограничения.
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ГРАФИК
ограничения и аварийного отключения потребителей
при недостатке тепловой мощности или топлива по
системе теплоснабжения на осенне-зимний период

	Теплоисточник,
потребитель
	Разрешающий договорной максимум
	Суточный полезный отпуск
	Аварийная
бронь
	Технологи-ческая бронь
	Номер очереди и величина снимаемой нагрузки
	Ф.И.О., должность, телефон оперативного персонала, потребителя, отв.  за введение ограничений
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Акты аварийной и технологической брони теплоснабжения

1. Наименование предприятия
2. Адрес
3. Телефоны: руководителя, гл. энергетик
4. Договорная нагрузка - т/ч, Гкал/ч
5. Сменность предприятия 
6. Выходные дни
7. Величина технологической брони
8. Величина аварийной брони
9. Суточное потребление - т/ч, Гкал/ч
10. Кол-во питающих теплопроводов: горячая вода

Настоящий акт  составлен                  -------------------------------------------------
                                                                               (дата)                                            (должность, Ф.И.О.)

при участии   представителя предприятия           --------------------------------
                                                                                                                                                   (должность Ф.И.О.)

	Тепло-
источник
	Номер питающего паропровода
	Технологическая бронь
	Аварийная бронь

	
	
	Перечень теплоприемников, отключение которых приведет к нарушению технологического процесса
	Величина, тн
	Время, необходимое для завершения, час
	Перечень теплоприемников, отключение которых приведет к взрыву, пожару, порче сырья, создаст опасность для жизни людей
	Величина аварийной брони, тн.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Примечание: если после 1 октября т.г. у потребителя произошли изменения в технологии, схеме теплоснабжения, объеме производства, то акт подлежит пересмотру по заявке потребителя.
 
Акт составил:                   _____________________
                                                                                         (Ф.И.О., должность)
В присутствии:	      _____________________
                                                                                         (Ф.И.О., должность)
С актом ознакомлены:     ______________________
                                                                                         (Ф.И.О., должность)
Руководитель предприятия  ____________________
                                                                                         (Ф.И.О., должность)
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Форма № 3

ИНФОРМАЦИЯ (ДОНЕСЕНИЕ)
об угрозе (прогнозе) возникновения чрезвычайной ситуации
	Код
	Содержание данных

	01
	Наименование предполагаемой ЧС
	

	02
	Предполагаемый район (объект) ЧС
	

	03
	Принадлежность района (объекта) предполагаемой ЧС
	

	04
	Прогноз времени возникновения и масштабов предполагаемой ЧС
	

	05
	Предполагаемые мероприятия по недопущению развития ЧС (по уменьшению возможных последствий и ущерба)
	

	06
	Организация, сделавшая прогноз или другие источники
	

	07
	Дополнительная информация
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Форма № 4

ДОНЕСЕНИЕ
о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации
	Код
	Содержание данных

	1. Общие данные

	1.1
	Тип чрезвычайной ситуации
	

	1.2
	Дата чрезвычайной ситуации, число, месяц, год
	

	1.3
	Время московское, час, мин.
	

	1.4
	Место республика (край область)
	

	1.5
	Населенный пункт
	

	1.6
	Район
	

	1.7
	Объект экономики
	

	1.8
	Наименование
	

	1.9
	Отрасль
	

	1.10
	Форма собственности
	

	1.11
	Министерство (ведомство)
	

	1.12
	Причины возникновения ЧС
	

	1.13
	Краткая характеристика ЧС
	

	2. Метеоданные

	2.1
	Температура воздуха, град.
	

	2.2
	Направление и скорость ветра, град. м/с
	

	2.3
	Влажность, %
	

	2.4
	Осадки, вид, кол-во, мм.
	

	2.5
	Состояние приземного слоя атмосферы
	

	2.6
	Видимость
	

	2.7
	Ледовая обстановка
	

	Основные параметры чрезвычайной ситуации

	3. Чрезвычайные ситуации на объектах системы теплоснабжения

	3.1
	Характер повреждения объекта системы теплоснабжения
	

	3.2
	Причина повреждения объекта системы теплоснабжения
	

	3.3
	Принятые меры по отоплению жилых домов и социально значимых объектов при сильном морозе
	

	3.4
	Количество людей, нуждающихся в помощи (эвакуации)
	

	3.5
	Запрашиваемая помощь
	

	4. Чрезвычайные ситуации на объектах системы газоснабжения

	4.1
	Характер повреждения объекта системы газоснабжения
	

	4.2
	Причина повреждения объекта системы газоснабжения
	

	4.3
	Принятые меры по топливоснабжению котельных
	

	4.4
	Запрашиваемая помощь
	

	5. Чрезвычайные ситуации на объектах системы водоснабжения

	5.1
	Характер повреждения объекта системы водоснабжения
	

	5.2
	Причина повреждения объекта системы водоснабжения
	

	5.3
	Принятые меры по снабжению водой котельных
	

	5.4
	Запрашиваемая помощь
	

	5. Чрезвычайные ситуации на объектах системы электроснабжения

	5.1
	Характер повреждения объекта системы электроснабжения
	

	5.2
	Причина повреждения объекта системы электроснабжения
	

	5.3
	Принятые меры по снабжению электрической энергией котельных
	

	5.4
	Запрашиваемая помощь
	

	6. Состояние зданий и сооружений

	6.1
	Повреждено:
	

	6.1.1
	объектов экономики, ед.
	

	6.1.2
	жилых домов, ед
	

	6.1.3
	зданий лечебных учреждений, ед
	

	6.1.4
	других зданий и сооружений, ед.
	

	6.2
	Дополнительная текстовая информация
	

	7. Состояние коммуникаций

	7.1
	В населённых пунктах:
	

	7.1.1
	ЛЭП, км.
	

	7.1.2
	водопроводов, м.
	

	7.1.3
	газопроводов, м.
	

	7.1.4
	теплотрасс, м.
	

	7.2
	сооружений, (указать вышедшие из строя участки ЛЭП, водопроводов, газопроводов, теплотрасс, трансформаторные подстанции, насосные станции, бойлерные, котельные и т.д.), шт.
	

	7.3
	Дополнительная текстовая информация
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Форма № 5
ИНФОРМАЦИЯ (ДОНЕСЕНИЕ)
о мерах по защите населения и территорий,
ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ
	Код
	Содержание данных

	1.
	Наименование объектов экономики и населённых пунктов в зоне ЧС
	

	2.
	Общая площадь зоны ЧС. кв. км.
	

	Население

	3.
	Всего в зоне ЧС, чел.
	

	
	В том числе:
	

	4.
	Взрослые, чел.
	

	5.
	Дети, чел.
	

	Проведённые работы

	6.
	Оказана первая медицинская помощь на месте ЧС, чел.
	

	7.
	Оказана квалифицированная медицинская помощь на месте ЧС, чел
	

	8.
	Госпитализировано, чел
	

	9.
	Выдано препаратов (наименование), шт.
	

	10.
	Эвакуировано из зоны ЧС, всего, чел.
	

	
	В том числе:

	11.
	Женщин, детей, чел.
	

	12.
	Время начала эвакуации (дата)
	

	13.
	Время окончания эвакуации (дата)
	

	14.
	Количество транспортных средств, привлекаемых к эвакуации населения, всего ед.
	

	
	В том числе:

	15.
	Железнодорожных вагонов, ед.
	

	16.
	Автомобильного транспорта, ед.
	

	17.
	Дополнительная текстовая информация
	

	88.
	Населённые пункты (районы) размещения эвакуируемых (наименование)
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Форма № 6
ДОНЕСЕНИЕ
о силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧС
	Код
	Содержание данных

	Состав задействованных сил и средств

	Личный состав

	01.
	Невоенизированных формирований ГО, чел.
	

	
	Из них:

	02.
	а) общего назначения (наименование формирований, от кого, количество чел.) 
	

	03.
	б) специального назначения (наименование формирований, от кого, количество чел.)
	

	
	В том числе:

	04.
	Разведки, наблюдения лабораторного контроля
	

	05.
	Медицинские
	

	06.
	Пожарные
	

	07.
	Инженерные
	

	08.
	Другие специализированные формирования
	

	09.
	Соединения и воинские части ГО (номера воинских частей, количество человек)
	

	10.
	Соединения и воинские части Минобороны России (номера воинских частей количество чел)
	

	11.
	Части и подразделения службы противопожарных и аварийно-спасательных работ (наименование, количество человек)
	

	12.
	Воинские части внутренних войск (номера воинских частей, количество человек)
	

	13.
	Силы и средства других министерств и ведомств
	

	Техника

	14.
	Невоенизированных формирований ГО, всего ед.
	

	
	В том числе:

	15
	инженерная (наименование, количество) ед.
	

	16
	автомобильная (наименование, количество), ед.
	

	17
	специальная (наименование, количество), ед.
	

	18
	специализированных формирований (наименование количество) ед.
	

	19
	Соединений и частей Министерства Обороны России, всего, ед.
	

	
	В том числе:

	20
	инженерная (наименование, количество), ед.
	

	21
	автомобильная (наименование, количество), ед.
	

	22
	специальная (наименование, количество), ед.
	

	23
	специализированных формирований (наименование, количество), ед.
	

	24
	Соединений и воинских частей Министерства Обороны России, всего ед.
	

	
	В том числе:

	25
	инженерная (наименование, количество), ед.
	

	26
	автомобильная (наименование, количество), ед.
	

	27
	специальная (наименование, количество), ед.
	

	28
	специализированных формирований (наименование, количество), ед.
	

	29
	МВД России, всего, ед.
	

	
	В том числе:

	30
	инженерная (наименование, количество), ед.
	

	31
	автомобильная (наименование, количество) ед.
	

	32
	специальная (наименование количество), ед.
	

	33
	специализированных формирований (наименование, количество), ед.
	

	34
	других министерств и ведомств
	

	35
	Дополнительная текстовая информация
	

	Потребность в дополнительных силах и средствах (указать принадлежность)

	36
	Всего, чел.
	

	37
	Техника, всего, ед.
	

	
	В том числе:

	38
	инженерная (наименование, количество), ед.
	

	39
	автомобильная (наименование, количество) ед.
	

	40
	специальная (наименование количество), ед.
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Форма № 7

АНАЛИЗ
чрезвычайной ситуации, имевшей место
на территории Борского сельского поселения

1. Масштабы и последствия:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать: время и место/ где произошла ЧС/ масштабы ЧС/ последствия ЧС/количество пострадавших/ материальный ущерб/ затраты на ликвидацию
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Причины возникновения _____________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Оповещение и управление
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать: время извещения дежурной службы/ время оповещения администрации/ комиссии по ЧС/ управления ГОЧС области/ организаций, необходимых привлечь к ликвидации последствий ЧС/
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Действия органов и организаций:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(охарактеризовать: действия районного звена территориальной подсистемы РСЧС области, в т.ч. информацию о качестве связи, организации управления/ действия источника информации о ЧС

________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Ликвидация ЧС
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать: порядок ликвидации ЧС/ силы и средства/ ход проведения работ/организации и должностные лица, проводившие работы/ временной ход работ/ результаты/ количественный состав привлекаемых сил/ техника/ специалисты/ указать: анализ организации работ
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6. Недостатки и предложения
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать: выявленные недостатки в подготовке к возможным ЧС/ ходе оповещения о ЧС/ в организации работ органов управления восстановительных работ по ликвидации ЧС/ др. проведенные мероприятия/ планируемые мероприятия
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Форма № 8
ТЕХНОГЕННЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
	№
	Содержание данных

	1
	Классификация ЧС
	

	2
	Код ЧС
	

	3
	Дата возникновения ЧС
	

	
	Дата ликвидации ЧС
	

	4
	Время возникновения ЧС
	

	
	Московское: час. мин.
	

	
	Местное: час. мин.
	

	5
	Место:
	

	
	Страна
	

	
	Субъект федерации
	

	
	Населённый пункт
	

	6
	Общая площадь зоны ЧС, кв. км.
	

	7
	Объект экономики (наименование)
	

	
	Отрасль
	

	
	Министерство (ведомство)
	

	
	Форма собственности
	

	8
	Номер лицензии, дата и кем выдана:
	

	
	Дата утверждения декларации, кем утверждена
	

	
	Номер страхового документа, дата, кем выдан
	

	9
	Метеоданные: температура, направление и скорость ветра м/с, влажность
	

	
	Осадки: вид, количество
	

	10
	Причины возникновения ЧС
	

	11
	Основные характеристики ЧС
	

	12
	Мероприятия по ликвидации ЧС:
	

	
	Аварийно-спасательные работы
	

	
	Перечень / длительность, час
	

	
	Аварийно-восстановительные работы
	

	
	Перечень / длительность, час
	

	13
	Силы и средства, задействованные в ликвидации ЧС:
	

	
	Личный состав РСЧС:
	

	
	Наименование / количество чел.
	

	
	Техника:
	

	
	Наименование / количество ед.
	

	
	Материальные ресурсы:
	

	
	Выдано средств индивидуальной защиты, чел.
	

	14
	Медицинская защита:
	

	
	население, которому была оказана медицинская помощь, чел. в т. ч. детей до 14 лет, чел.
	

	15
	Эвакуационные мероприятия:
	

	
	всего эвакуировано из зоны ЧС, чел. в т. ч.:
	

	
	автомобильным транспортом, чел.
	

	
	железнодорожным транспортом, чел.
	

	
	Количество единиц, по видам
	

	
	Расчётное время на проведение эвакуации, час. мин.
	

	
	Районы размещения эвакуируемого населения
	

	16
	Состояние зданий и сооружений, ед.:
	

	
	повреждено всего
	

	
	уничтожено всего
	

	17
	Нанесён материальный ущерб, тыс. (млн) руб.
	

	18
	Потери чел. пострадавшие / поражённые / погибшие
	

	
	Население:
	

	
	дети до 14 лет
	

	
	взрослые от 14 до 60 лет
	

	
	старше 60 лет
	

	
	промышленный персонал
	

	
	личный состав сил РСЧС
	

	19
	Дополнительная информация
	

	20
	Мероприятия по предупреждению ЧС
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